{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Siamo a chiedere se l'attrezzatura deve prevedere, obbligatoriamente, un cestone per la raccolta porta a porta fisso sul voltabidoni, oppure può essere proposto anche uno richiudibile oppure il collaudo con la possibilità di circolare con il bidone agganciato.\r\n\r\nUn saluto","E’ possibile proporre il cestone sul volta bidoni sia in versione fissa sia richiudibile. Non è positivamente valutato il collaudo con possibilità di circolare con il bidone agganciato.\r\nCordiali saluti"]
[2,"La richiesta del freno di stazionamento aggiuntivo si riferisce anche a veicoli con cambio automatizzato con parametrizzazione PTO in P? Con il cambio automatico infatti, il veicolo rimane frenato meccanicamente. ","Il blocco di sicurezza aggiuntivo è riferito a mezzi con il cambio manuale\r\nCordiali saluti"]
[3,"Nella riga 20 della scheda tecnica si richiede lo scarico verticale. è obbligatorio ? Si può proporre anche un telaio (vedi Fuso Canter 3S13) che ha lo scarico posizionato sul lato destro ma centralmente, lontano dalla posizione dell'operatore in fase di utilizzo del voltabidoni?","Si può proporre telaio con scarico sul lato destro, lontano dalla posizione dell’operatore\r\nCordiali saluti"]
[4,"nella riga 58 della scheda tecnica si legge: \"sistema di espulsione con cilindro telescopico idoneo per lo svuotamento complessivo e totale del materiale caricato.\" \r\nSu questo tipo di attrezzature non c'è, di solito, un cilindro telescopico per l'espulsione del piatto.\r\nè un refuso?","Si tratta di refuso.\r\nCordiali saluti"]